[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.9.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budowa odcinka drogi od ronda w ciągu ul. Metalowej w kierunku ul. Śniadeckiego oraz odgałęzionej od niej drogi dojazdowej do działek przeznaczonych do sprzedaży. Etap II - droga dojazdowa.Tom 2.3 Przepompownia ścieków;ul. Metalowa Stargard
ni=Gmina Miasto Stargard;ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
nw=DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów;ul. Sosnowa 6a/wejście E, 71-468 Szczecin
nk=
sp=
mi=
da=09.10.2017
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=798.111

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=367

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa
id=0000002	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.13

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Igłofiltry (igły)
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych śr. 200 mm
id=0000004	3
jm=m	040
ce=0
il=0.8

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Kompensator DN100
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.005

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=KrŃg ľelbetowy wys. 500 mm fi 1500 mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.25

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego
id=0000009	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.424

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Mieszanka betonowa
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.37

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Ogrodzenie z prętów zgrzewanych punktowo
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Piasek filtracyjny
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.896

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Pokrywy żelbetowe nadstudzienne
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.647

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Przepływomierz DN100
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'
id=0000017	3
jm=kg	033
ce=0
il=27.09

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'
id=0000018	3
jm=kg	033
ce=0
il=14.26

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.120mm
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Słupki stalowe z kształtowników walcowanych
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Śruby M16 z nakrętkami
id=0000023	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.4

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Wąż gumowy śr. 50 mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Właz żeliwny ciężki''
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Woda
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Wrota z furtkami
id=0000028	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 80
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Zasuwy klinowe kołnierzowe z kołkiem''
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Żwirek filtracyjny
id=0000032	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.664

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0.15 m3
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.787

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=120

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.64

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Przepompownia ścieków
id=00004	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.537

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.53

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=18.558

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10 t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.54

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.44

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.521

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.017

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.454

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Wciągnik przejezdny 3 t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.2

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=120

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 4 t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Żuraw samochodowy o udzwigu 7-10t (1)
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10

[RMS ZEST 50]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Branża sanitarna-przepompownia ścieków

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska (wytyczenie lokalizacji studni)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=35	0	35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III90% - mechanicznie
jm=m3	60
ob=54.252
nsn=ST PS

[PRZEDMIAR]
wo=54.252	1	60.28*90%	

[RMS 1]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.
jm=m3	60
ob=6.028
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8404		0.8404

[PRZEDMIAR]
wo=6.028	1	60.28*10%	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-06
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami  ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.
jm=m3	60
ob=6.028
krn=7
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8404		0.8404

[PRZEDMIAR]
wo=6.028	1	60.28*10%	

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
jm=m3	60
ob=17.42
nsn=ST PS

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka żwirowo-piaskowa
jm=m2	50
ob=9
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03
na=Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
jm=m2	50
ob=9
nsn=ST PS

[RMS 1]
nz=0.2895	0	0.2895
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.15225	0	0.15225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0504	0	0.0504
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III90%-mechanicznie
jm=m3	60
ob=38.574
nsn=ST PS

[PRZEDMIAR]
wo=38.574	1	(60.28-17.42)*90%	

[RMS 42]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0803
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 6.0 m, szerokość 2.6-4.5 m, 10% - ręcznie
jm=m3	60
ob=4.286
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4.286	1	(60.28-17.42)*10%	

[RMS 1]
nz=2.7791	0	2.7791
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
jm=m3	60
ob=42.86
nsn=ST PS

[PRZEDMIAR]
wo=42.86	1	60.28-17.42	

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

[POZYCJA]
na=Przepompownia ścieków wraz z uruchomieniem
jm=kpl.
ob=1
nsn=ST PS

[RMS 37]
nz=0.537	1	0.537
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01
na=Rozładowanie i osadzenie zbiornika przepompowni
jm=szt	20
ob=1
nsn=ST PS

[RMS 1]
nz=1.579	0	1.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-05
na=Studnia z przepływomierzem DN1500
jm=kpl.
ob=1
nsn=ST KD

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=41.04	0	41.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=5.25	0	5.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=367	0	367
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=14.26	0	14.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=27.09	0	27.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie odwadniania gruntu

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0607-06
na=Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 8 m
jm=szt.
ob=16
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.915	0	6.915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0605-01
na=Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm
jm=godz.
ob=120
nsn=ST PS

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wznoszenie ogrodzeń

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1603-02
na=Ogrodzenie  wys.1,83m, szer. 2,50m ( z wykonaniem otworów pod słupki i z ich zabetonowaniem)
jm=m	40
ob=25
nsn=ST OGR

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-04
na=Brama dwuskrzydłowa szerokości 3,5 m
jm=kpl.
ob=1
nsn=ST OGR

[RMS 1]
nz=15.5	0	15.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

